**МУЛЬТИГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР**

**MR-UV08-722**



**Паспорт изделия**

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.01

2020г.

**1. Основные сведения об изделии**

Мультигибридный видеорегистратор – MR-UV08-720 (далее – видеорегистратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе мультиформатных HD и IP видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265/265+. Запись производится на внутренний носитель HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF 2.4 и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.

**2. Основные технические данные.**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество каналов HD | 8 |
| Количество каналов IP | До 9 IP каналов в режиме полного замещения |
| Аудио вход/выход | 2/1 |
| Запись | До 5M Lite 6к/с |
| Жесткий диск | 1 SATA, до 14Tb |
| Формат сжатия | H.264/H.264+/H.265/265+. |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Видеовыход | VGA, HDMI |
| Блок питания | 12 В ±10%, 2 А |
| Диапазон рабочих температур | 0°С ~ +40°С |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | 260x237x44 мм |
| Вес | 2000 гр. (без блока питания и аксессуаров) |

**3. Комплект поставки**

|  |  |
| --- | --- |
| Видеорегистратор | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Манипулятор типа «мышь» | 1 шт. |
|  |  |
|  |  |

**4. Указания мер безопасности**

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**5. Сведения об утилизации**

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

**6. Транспортировка и хранение**

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

**7. Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

ШТАМП

ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

|  |  |
| --- | --- |
| № Заказ-наряда / дата | Процедуры проведенные в СЦ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Внимание!**

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

**Дополнительная информация на сайте:** [**https://accordsb.ru/**](https://accordsb.ru/)

**Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15**

**Звонок бесплатный по всей территории РФ**